LineageOS

Installation (im Recovery)

Download des zip-Archivs für das jeweilige Gerät (außerdem nach Bedarf Google Apps (zb. openGapps, arm-Architektur)).

Ins Recovery booten mit Volume Up + Power. Loslassen wenn das Geräte-Logo erscheint.

Ggf. Backup auf externe SD-Karte!

Im Hauptmenu wipe auswählen und dort Format Data auswählen. Abwarten bis die Formatierung abgeschlossen ist.

Zurück ins Hauptmenu und dort „Advanced Wipe“ auswählen. Dort Cache and System partitions auswählen mit Swipe die Formatierung starten.

Dann “Advanced” auswählen, dort “ADB Sideload” und dann mit swipe Sideload statrten.

Am Rechner dann das zip-Install-Archiv installieren:

Danach noch optional weitere zip-Pakete installieren

Nach der Installation mit Reboot LineageOS starten.

Siehe auch

microG

LineageOS for microG

AICP

Weblinks

https://lineageos.org/

de:LineageOS