Asus Eee PC R105D mit Debian

Der Asus Eee PC R105D ist ein günstiger 10-Zoll-Laptop, den ich seit Anfang 2013 mit Debian benutze. Er wurde mit Linux Mint ausgeliefert, aber ich entschied mich, wie gewohnt, Debian sid zu installieren, was auch problemlos über eine Installation mit einem USB-Stick möglich war.

Prozessor	Intel Atom N455 / 1.66 GHz
64 Bit	Ja
Ram	2 GByte

Gnome 3 läuft leider recht zäh auf dem Teil, deshalb rennt hier XFCE.

Macken

Nachdem ein externer Monitor angeschlossen war und einem darauf folgendem Neustart ist manchmal die Bildschirmhelligkeit auf dem niedrigsten Level und lässt sich dann nicht hochdrehen. Ein Neustart behebt das wieder.

Nach einigen Monaten ergab sich ein Wackelkontakt an der Kabelzuführung zum Bildschirm, der in bestimmten Winkelstellungen schwarz wurde. Big Fail. Das Problem ist leider häufiger im Internet zu finden.